Дыхательный контур

с нереверсивным клапаном и РЕЕР клапаном.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Параметры** | **Значения параметров** |
| 1. | Совместимость с аппаратами ИВЛ моделей серии А-ИВЛ/ВВЛп-3/30-«Медпром», А-ИВЛ/ВВЛ/ВЧп-4/40-«Медпром» | наличие |
| 2. | Материал гофрированного шланга | ПВХ |
| 3. | Материал нереверсивного клапана | силикон |
| 4. | Материал бактериального фильтра | Электростатический полипропилен |
| 5. | Длина шланга, см | 90 |
| 6. | Диаметр разъема на стороне пациента, внешний/внутренний, мм | 22/15 |
| 7. | Диаметр разъема на стороне вентилятора, мм | 22 |
| 8. | Диаметр РЕЕР клапана, мм | 19 |
| 9. | Диаметр фильтра, внешний/внутренний, мм | 22/19 |
| 10. | Цвет | белый |
| 11. | Комплектация: |  |
| 11.1. | Нереверсивный клапан в комплекте с PEEP клапаном | 1 шт. |
| 11.2. | Дыхательный шланг | 1 шт. |